Kuva1: GTK:n peittorakennetutkimuksessa hyödynnetään Särkiniemen sivukivialueen pintaosiin haudattuja, sivukivimurskeella täytettyjä lysimetrejä. Kuva: Teemu Karlsson, GTK.

Kuva 2: Lysimetrejä ja niistä suotautuvien vesien laatua seurataan peittorakenteiden toimivuuden tarkastelemiseksi. Yksi lysimetri jätettiin vertailun vuoksi ilman peittorakennetta. Kuva: Teemu Karlsson, GTK.