**Asekaappistandardien vertailu SFS 5870 ja EN 14450 :2005 (E)**

**SFS 5870 vaatimus SS3492 EN 14450: 2005 (Gyttorp)**

**Ulkopintojen kestävyys** Kaapin ulkopintojen levy- 4 mm pelti . Keskimäärin 3 mm pelti. Keskimäärin 76,3 mm

kerrokset testattava 38,3 mm = Hyväksytty **(EI TÄYTÄ VAATIMUKSIA)**

kohta 5.3 mukaan. Auki- Katso SP:n rapportti Katso SP:n rapportti

lyöty pituus < 70 mm 21.9.2015 21.9.2015

**Rakennevaatimuksia**  Salpakoneistossa oltava On Kuva 1 **Puuttuu**  Kuva 2

erillinen sulkumekanismi, **(EI TÄYTÄ VAATIMUKSIA)**

joka aktivoituu , kun lukko

yritetään lyödä sisään tai

räjäyttää

**LUKKO** käytettävä lukko EN1300 B käytettävä lukko EN1300A (Gyttorp)

**Yhdistelmäluku väh.**  50.000 kpl eri avainta 100.000 kpl eri avainta 25.000 kpl eri avainta

**(EI TÄYTÄ VAATIMUKSIA)**

**Kesto lukituskertoja** Lukon toiminta ei saa olla Yli 100000 valmistaja takaa vain 10.000 aukaisua

huonontunut 25 000 Liite Wittkopp

lukituskerran jälkeen. **(EI TÄYTÄ VAATIMUKSIA)**